Nr referencyjny: 02/02/2020/RJ z dn. 2.03.2020.

***Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

*Zaprojektowaniu, wykonaniu, transporcie i montażu 33 tablic wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic, jak również konserwacji tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) postawionych w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020*

**a) Wytypowanie lokalizacji, organizacja niezbędnych pozwoleń na posadowienie tablic od zarządców terenu oraz monitorowanie procesu stawiania tablic/nadzór**

**Zadanie obejmuje:**

- Wytypowanie (na podstawie wskazanego przez Zamawiającego wykazu gmin i miejscowości, a także swojej wiedzy i doświadczeń) nowych 33 lokalizacji tablic, w których dotychczas tablice nie były ustawione (w ramach poprzednich dwóch projektów).

- Nawiązanie kontaktów z lokalnymi władzami i przedstawienie propozycji współpracy w zakresie ustawienia tablic.

- Przygotowanie i wysłanie odpowiednich pism - wniosków do zarządców terenu oraz, w razie potrzeby, przedstawienie odpowiedniej dokumentacji (w tym dokumentacji graficznej, projektów, map) w terminie zapewniającym możliwość realizacji usługi. Jest to bardzo istotna kwestia ponieważ proces zdobywania pozwoleń może trwać nawet do 2 miesięcy. Zamawiający sugeruje w pierwszej kolejności zająć się właśnie tą częścią zamówienia

- Uzyskanie wymaganych pozwoleń (do wglądu Zamawiającego) od zarządców terenów (m.in. urzędy morskie, urzędy gminy, urzędy miejskie, nadleśnictwa, starostwa) na posadowienie tablic w uzgodnionych lokalizacjach

- Monitorowania procesu stawiania tablic – dopilnowanie posadowienia tablic we wskazanym przez Zamawiającego terminie, dopilnowanie poprawnego montażu tablic w terenie. Tablice powinny umieszczone być w taki sposób, aby obie części tablic były widoczne dla osób poruszających się w ciągach komunikacyjnych, gdzie tablice zostaną umieszczone.

**Dodatkowe informacje dotyczące organizacji pozwoleń:**

Rozmieszczenie tablic przewidziane jest na całej długości polskiego wybrzeża. Tablice powinny zostać zlokalizowane w miejscach widocznych i dostępnych dla turystów, przy wejściach na plaże, w pobliżu ścieżek na plaże itp., w miejscach, gdzie tablice nie zostały jeszcze posadowione w ramach realizacji wcześniejszych projektów.

Przybliżony rozkład tablic (może ulec zmianie):

* Odcinek Świnoujście – Kołobrzeg (z wyłączeniem Kołobrzegu) 8-16 tablic,
* odcinek Kołobrzeg – granica województw Zachodniopomorskiego i Pomorskiego 6-12 tablic,
* granica województw Zachodniopomorskiego i Pomorskiego – Karwia 6-10 tablic,
* odcinek Karwia – Świbno (wraz z półwyspem Helskim) 8-16 tablic,
* Odcinek Mikoszewo – Piaski 5-10 tablic

**b) projekt graficzny**

Wykonanie projektu graficznego dwustronnych (różne grafiki po obu stronach tablicy) tablic informacyjnych o ssakach i ptakach morskich. Tablice powinny być wykonane w kolorze, zawierać zdjęcia i opisy gatunków projektowych. Projekt tablic musi być skonsultowany i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów (fotografii, logotypów, tekstu itd.), które umieszczone zostaną na projektach tablic.

**c) wykonanie, transport, montaż i nadzór nad montażem wykonanych tablic.**

Wykonanie, transport i montaż zostanie wykonany wg. następujących założeń:

- Montaż odbędzie sięw wyznaczonych przez Wykonawcę, po zdobyciu odpowiednich pozwoleń, 33 lokalizacjach na całej długości polskiego wybrzeża (przybliżone lokalizacje zostaną wskazane przez Zamawiającego po zawarciu umowy). Posadowienie tablicy w wybranej lokalizacji nie może wiązać się z dodatkowymi opłatami np. dzierżawy terenu, na którym stanie tablica. W przypadku gdy wskazana przez Zamawiające lokalizacja będzie wymagała poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, Wykonawca zgłosi się do Zamawiającego i zaproponuje nowe lokalizacje posadowienia tablic.

- Wykonanie fotodokumentacji (min. 2 zdjęcia tj. obu stron tablic) każdej zamontowanej tablicy wraz z opisem, której lokalizacji dotyczy dane zdjęcie – oraz podanie koordynatów GPS;

- Wykonawca zobowiązany zostaje do skontaktowania się z przedstawicielami zarządców terenu przed montażem tablic w celu uzgodnienia możliwości posadowienia tablic w danym terminie.

**c) Konserwacja i wymiana tablic**

Konserwacja i wymiana tablic będzie polegać na renowacji i/lub ponownym posadowieniu i/lub wymianie wnętrza tablic zniszczonych np. w wyniku zniszczeń spowodowanych aktami wandalizmu lub gwałtownymi zjawiskami pogodowymi np. sztormami. Z szacunków Zamawiającego wynika, że konserwacja może dotyczyć ok. 20 sztuk tablic (w tym 10 sztuk całych tablic i 10 sztuk wnętrz tablic), jednak liczby te są trudne do przewidzenia i mogą ulec zmianie.

Wykonawca w formularzu oferty (zał. 4) przedstawi koszt wymiany jednej kompletnej tablicy, koszt zaimpregnowania konstrukcji drewnianej oraz koszt wymiany samego wnętrza tablicy. Zamawiający do połowy marca 2020 roku przedstawi wykaz tablic, które należy poddać konserwacji. Koszt konserwacji powinien zawierać produkcję konstrukcji tablicy, wnętrza tablicy oraz dowozu i montażu. Ta część konserwacji powinna zostać wykonana do 31 maja 2020. Jeśli powstanie taka potrzeba Wykonawcy zostanie zlecona konserwacja większej ilości tablic.

- Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania tablic:

* Wnętrze tablicy: tablica z PCV o grubości 10 mm z wydrukiem wielkoformatowym w pełnym kolorze o rozdzielczości 720 dpi, zabezpieczona laminatem UV, zapewniającym trwałą odporność na działanie promieni słonecznych, dwustronna, o wymiarach: szerokość 1m, wysokość 0,7 m.
* Obramowanie i konstrukcja stawna z drewna wg. załączonego szkicu konstrukcji – szkic stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Estetyka wykonania tablic powinna być zbieżna z estetyką tablic realizowanych w poprzednich projektach (zdjęcia tablic stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
* Zastosowanie odpowiednich elementów mocujących i izolujących zapewniających niezbędną trwałość konstrukcji.
* Konstrukcja stawna wykonana z drewna, zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności deszczem, śniegiem, nadmierną wilgotnością (zastosowanie odpowiednich środków konserwujących dla elementów konstrukcji znajdujących się poniżej powierzchni terenu i powyżej powierzchni terenu).
* Jedna strona tablicy przedstawiać powinna opisy i zdjęcia ssaków morskich (morświna i foki szarej) druga strona opisy i zdjęcia 5 gatunków ptaków projektowych (sieweczka obrożna, rybitwa rzeczna czubata, białoczelna, ostrygojad).

**Dodatkowe informacje ważne dla Wykonawców**

1. Zamawiający wymaga, aby w celu wypełniania zadań i obowiązków, o których mowa wyżej, Wykonawca zapewnił w trakcie trwania umowy dyspozycyjność w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków.
2. Zamawiający przewiduje wypłatę zaliczki w wysokości do 10% wybranej oferty (w terminie 7 dni od podpisania umowy).
3. Zamawiający ma możliwość ubiegania się o wypłatę części zamówienia po posadowieniu 20 tablic.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać powierzone mu zadania w terminach gwarantujących ich należyte wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług.