Nr referencyjny: **AN/28/03/2025**

AKTUALIZACJA z dnia 3.04.2025

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

***Wykonaniu, transporcie i montażu 100 tablic z wytypowanych przez zamawiającego/i/lub wykonawcę lokalizacji, a w razie potrzeby zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic.***

**a) Wytypowanie lokalizacji, organizacja niezbędnych pozwoleń na posadowienie tablic od zarządców terenu oraz monitorowanie procesu stawiania tablic/nadzór.**

**Zadanie obejmuje:**

- Nawiązanie kontaktów w razie potrzeby z lokalnymi władzami i przedstawienie propozycji współpracy w zakresie ustawienia tablic – zgodnie z lokalizacjami dostarczonymi przez zamawiającego/lub/i/wykonawcę.

- Przygotowanie i wysłanie w razie potrzeby odpowiednich pism - wniosków do zarządców terenu oraz w razie potrzeby, przedstawienie odpowiedniej dokumentacji (w tym dokumentacji graficznej, projektów, map) w terminie zapewniającym możliwość realizacji usługi.

- Uzyskanie wymaganych pozwoleń w imieniu Fundacji WWF Polska (do wglądu Zamawiającego) od zarządców terenów (m.in. urzędy morskie, urzędy gminy, urzędy miejskie, nadleśnictwa, starostwa) na posadowienie tablic w uzgodnionych lokalizacjach

- Monitorowania procesu stawiania tablic – dopilnowanie posadowienia tablic we wskazanym przez Zamawiającego terminie, dopilnowanie poprawnego montażu tablic w terenie. Tablice powinny umieszczone być w taki sposób, aby obie części tablic były widoczne dla osób poruszających się w ciągach komunikacyjnych, gdzie tablice zostaną umieszczone.

**Dodatkowe informacje dotyczące organizacji pozwoleń:**

Rozmieszczenie tablic przewidziane jest na całej długości polskiego Wybrzeża. Tablice powinny zostać zlokalizowane w miejscach widocznych i dostępnych dla turystów, przy wejściach na plaże, w pobliżu ścieżek na plaże. Przybliżony rozkład tablic 100 tablic od Międzyzdrojów do wsi Przebrno za Stegną.

**b) projekt graficzny po stronie zamawiającego.**

**c) wykonanie, transport, montaż i nadzór nad montażem wykonanych tablic.**

Wykonanie, transport i montaż zostaną wykonane wg. następujących założeń:

- Montaż odbędzie sięw zaakceptowanych przez Zleceniodawcę, 100 lokalizacjach na całej długości polskiego Wybrzeża. Posadowienie tablicy w wybranej lokalizacji nie może wiązać się z dodatkowymi opłatami np. dzierżawy terenu, na którym stanie tablica. W przypadku gdy wskazana przez Zamawiającego lokalizacja będzie wymagała poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, Wykonawca zgłosi się do Zamawiającego i zaproponuje nowe lokalizacje posadowienia tablic.

- Wykonanie fotodokumentacji (min. 2 zdjęcia tj. obu stron tablic) każdej zamontowanej tablicy wraz z opisem, której lokalizacji dotyczy dane zdjęcie – oraz podanie koordynatów GPS;

- Wykonawca zobowiązany zostaje do skontaktowania się z przedstawicielami zarządców terenu przed montażem tablic w celu uzgodnienia możliwości posadowienia tablic w danym terminie.

- Po stronie wykonawcy jest utylizacja zniszczonych tablic, które stoją w miejscach wybranych przez zamawiającego do posadowienia nowych.

Wykonawca w ofercie przedstawi koszt produkcji i posadowienia 100 nowych tablic.

- Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania tablic:

* Wnętrze tablicy: tablica z PCV o grubości 10 mm z wydrukiem wielkoformatowym w pełnym kolorze   
  o rozdzielczości 720 dpi, zabezpieczona laminatem UV, zapewniającym trwałą odporność na działanie promieni słonecznych, dwustronna, o wymiarach: szerokość 1m, wysokość 0,7 m.
* Zastosowanie odpowiednich elementów izolujących zapewniających niezbędną trwałość konstrukcji.
* Konstrukcja stawna wykonana z drewna impregnowanego, z certyfikatem FSC (do wglądu) zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności deszczem, śniegiem, nadmierną wilgotnością (zastosowanie odpowiednich środków konserwujących dla elementów konstrukcji znajdujących się poniżej powierzchni terenu i kilka centymetrów nad powierzchnią terenu). Elementy poniżej powierzchni terenu muszą mieć okucia ze stali i powinny być ocynkowane.
* Dokładną listę lokalizacji dostarczymy do **30 kwietnia 2025** a projekty na lica dla danej tablicy dostarczymy do 7 dni po podpisaniu umowy.

**Dodatkowe informacje ważne dla Wykonawców**

1. Zamawiający wymaga, aby w celu wypełniania zadań i obowiązków, o których mowa wyżej, Wykonawca zapewnił w trakcie trwania umowy dyspozycyjność w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków.
2. Zamawiający przewiduje wypłatę zaliczki w wysokości do 10% wybranej oferty (w terminie 7 dni   
   od podpisania umowy).
3. Zamawiający ma możliwość ubiegania się o wypłatę części zamówienia po posadowieniu 50 tablic.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać powierzone mu zadania w terminach gwarantujących   
   ich należyte wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług.

Czas na realizację zmówienia w zależności od potrzeby pozwoleń na nową lokalizację od 6 tygodni   
po otrzymaniu projektów do 6 miesięcy. Harmonogram montażu będzie załącznikiem do umowy.

1. Czas na przesłanie oferty upływa **10 kwietnia 2025 roku.**